Ogłoszenie nr 500065414-N-2018 z dnia 26-03-2018 r.

Gmina Wymiarki: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wymiarki poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wymiarki oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wymiarki  
  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

nieobowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

tak   
Nazwa projektu lub programu   
Projekt współfinansowany ze środków Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak   
Numer ogłoszenia: 527535-N-2018

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Wymiarki, Krajowy numer identyfikacyjny 97077047400000, ul. ul. Księcia Witolda  5, 68131   Wymiarki, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 0-68 360 40 45, e-mail grunty@wymiarki.pl, faks 0-68 360 40 62.   
Adres strony internetowej (url): www.wymiarki.eu

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wymiarki poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wymiarki oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wymiarki

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wymiarki. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Wymiarki w ilości 35 szt. dla budynków mieszkalnych w następujących miejscowościach: Witoszyn, Witoszyn Górny, Silno Małe, Lutynka Wymiarki. Biologiczna przydomowa oczyszczalnia W zakres robót wchodzi wykonanie: • połączenia z istniejącą instalacją kanalizacji sanitarnej, • kompaktowej oczyszczalni biologicznej, • przepompowni (opcjonalnie), • instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej po między poszczególnymi elementami przydomowej oczyszczalni ścieków, • instalacji kanalizacji sanitarnej tłocznej po między przepompownią a studzienką rozdzielczą do tuneli infiltracyjnych, • instalacji elektrycznej, • złoża infiltracyjnego i tuneli infiltracyjnych. Zestawienie ilości biologicznych oczyszczalni ścieków: 1. POŚ biologiczna 4 RLM bez przepompowni – wylot do rowu 2. POŚ biologiczna 4 RLM z przepompownią – wylot do rowu 3. POŚ biologiczna 6 RLM z przepompownią – 3x6 tuneli wkopanych 4. POŚ biologiczna 6 RLM bez przepompowni – 3x9 tuneli wkopanych Roślinna przydomowa oczyszczalnia W zakres robót wchodzi wykonanie: • połączenia z istniejącą instalacją kanalizacji sanitarnej, • osadnika, • przepompowni (opcjonalnie), • instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pomiędzy poszczególnymi elementami • przydomowej oczyszczalni ścieków, • instalacji kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy przepompownią, a studzienką rozdzielczą • drenażu rozsączającego, • drenażu rozsączającego, • instalacji elektrycznej. Zestawienie ilości roślinnych oczyszczalni ścieków: 1. POŚ roślinna 8 RLM ze stawem – 11 kpl 2. POŚ roślinna z drenażem 2x10mb – 2 kpl 3. POŚ roślinna 4 RLM ze stawem – 15 kpl Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym W zakres robót wchodzi wykonanie: • połączenia z istniejącą instalacją kanalizacji sanitarnej, • osadnika, • przepompowni, • instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pomiędzy poszczególnymi elementami • przydomowej oczyszczalni ścieków, • instalacji kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy przepompownią, a bioreaktorem, • bioreaktora hydrofitowego, • opcjonalnie – systemu infiltracyjnego lub stawu ze złożem heliofitowym, • instalacji elektrycznej. Zestawienie ilości drenażowych oczyszczalni ścieków: 1. POŚ drenażowa 4 RLM bez przepompowni 2. POŚ drenażowa 4 RLM z przepompownią 3. POŚ drenażowa 6 RLM bez przepompowni

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**   
**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 45000000-7

**Dodatkowe kody CPV:** 45100000-8, 45111200-0, 45111240-2, 45112700-2, 45200000-9, 45220000-5, 45230000-8, 45231110-9, 45233200-1, 45231400-9, 45252127-4

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

|  |
| --- |
|  |
| Postępowanie / część zostało unieważnione  tak  Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:  W przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta |
|  | |

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.