Wymiarki, 24.04.2013 r.

**ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Wymiarki

ul. Księcia Witolda 5,

68-131 Wymiarki,

tel. (68) 360 40 45, Fax (68) 360 40 62

***Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 24.04.2013***

*Przedmiot zamówienia:*

**„Przebudowa dróg gminnych – ulice 1 Maja i Wiejska w Wymiarkach”**

**Pytanie nr 1.**

W załączonym do SIWZ, Opisie technicznym Projektu Budowlanego, w dziale dotyczącym odprowadzania wód deszczowych, zawarto informację o wbudowaniu 10 kompletów wpustów deszczowych i włączeniu ich do projektowanych studni rewizyjnych ( w projekcie branżowym ).

W przedmiarze zawarto pozycje dotyczące wbudowania 10 wpustów wraz z 30,0 mb przykanalików PVC 150 mm. Brak pozycji dotyczących kanałów zbiorczych i studni rewizyjnych.

Gdzie i w jaki sposób, mają zostać odprowadzone wody opadowe z w/w wpustów deszczowych ?

Czy w ramach zadania należy wykonać kompletną kanalizację deszczową: studnie rewizyjne i kanały zbiorcze? Jeśli tak, wnioskujemy o udostępnienie na stronie na stronie internetowej Zamawiającego, projektu branżowego kanalizacji deszczowej.

**Pytanie nr 2.**

Z jakiego materiału maja być wykonane kanały deszczowe? W przedmiarze robót oraz w Opisie Technicznym Projektu Budowlanego pojawia się zapis „ PVC 150 mm”, podczas gdy w SST dla kanalizacji deszczowej, zawarto rury: kamionkowe, betonowe, żelbetowe, żeliwne.

W związku z ryczałtowym charakterem rozliczenia inwestycji, w/w elementy mają istotne znaczenie przy sporządzaniu wyceny.

**Odpowiedź nr 1.**

Odprowadzenie wód opadowych z wpustów ulicznych do istniejącej kanalizacji deszczowej w obrębie ul. 1 Maja i Wiejskiej.

**Odpowiedź nr 2.**

Z rur kanalizacyjnych kielichowych „PVC 150mm” SN 8

Wójt Gminy Wymiarki

/-/ Anita Staszkowian